**ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019/SENAI/SC**

A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de fornecer o objeto nos seus termos, em quantidade e qualidade adequada à perfeita execução contratual.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Especificação** | **Marca** | **Nº CA** | **Validade CA** | **Quantidade** | **Preço Unitário (R$)** | **Preço Total (R$)** |
| 1 | **Cinturão de segurança tipo pára-quedista tipo H** Confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de alta tenacidade 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm. Possui quatro pontos de conexão sendo:- Um ponto peitoral por meio de quatro alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster;- Uma meia argola dorsal em aço;- Duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. - Possui três fivelas de engate automático (rápido) em alumínio, sendo uma na cintura e duas nas coxas; - Possui oito fivelas duplas para ajuste em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas, duas para regulagem na cintura e duas para regulagem nas costas. - Possui duas alças porta ferramentas nas laterais em fita de poliéster revestida com mangueira plástica e almofada na cintura. Apresentar registro válido no MTE (com certificado de aprovação). Apresentar certificação do INMETRO |  Preencher | Preencher | Preencher  | 45 |  |  |
| 2 | **Talabarte tipo Y** confeccionado em fita tubular de poliéster, elástico interno, proteção contra queda com absorvedor de energia integrado, possui 2 mosquetões de dupla trava com 55mm abertura de um lado e do outro lado conector dupla trava com abertura de 18mm para conexão ao cinturão paraquedista. Ser compatível com o cinturão acima, do ITEM 1 |  Preencher | Preencher | Preencher  | 45 |  |  |
| 3 | **Respirador purificador de ar de segurança facial inteira c/ Filtro, confeccionada em silicone na cor azul.** Possui um visor panorâmico, de material plástico rígido transparente, fixo na máscara por um aro de plástico. A parte frontal inferior do corpo da máscara possui uma abertura para fixação de um bocal dotado de um suporte para válvula de exalação, diafragma de voz, uma válvula de inalação que é presa na parte traseira do suporte onde é rosqueado o filtro, e uma mascarilha interna. A máscara possui um tirante de cabeça com cinco pontos de apoio, presos nas bordas por meio de fivelas de material plástico com presilhas para ajuste rápido. Deve acompanhar:- Filtro para máscara facial, utilizado para multigases (vapores orgânicos, gases ácidos, dióxido de enxofre e amônia), poeiras, névoas e fumo. - Filtro combinado entre o filtro químico que tem como elemento filtrante o carvão ativo e o filtro mecânico que tem como elemento filtrante um não tecido, formado por microfibras, tratado eletrostaticamente. O filtro é dotado de uma rosca para fixação na máscara. Apresentar registro válido no MTE (com certificado de aprovação). |  Preencher | Preencher | Preencher  | 18 |  |  |
| 4 | **Dispositivo trava-quedas de movimentação retrátil com cabo em aço galvanizado de 4,8 mm de diâmetro e 10 metros de comprimento.** O dispositivo possui uma alça superior na qual se acopla um mosquetão, confeccionado em aço forjado com trava através de sistema de rosca e um dispositivo para engate no ponto de ancoragem do cinto de segurança, possui também absorvedor de impacto tipo giratório, fixo ao cabo retrátil e mosquetão em aço forjado de dupla trava de segurança fixo ao absorvedor de impacto. Apresentar registro válido no MTE (com certificado de aprovação). |  Preencher | Preencher | Preencher  | 9 |  |  |
| 5 | **Cinturão de segurança tipo pára-quedista tipo H para espaço confinado, Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm.** Possui sete pontos de conexão sendo:- Um ponto peitoral por meio da alça para engate para retenção de queda em poliéster; - Uma meia argola umbilical em aço para suspensão; - Uma meia argola dorsal em aço para retenção de queda, - Duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura e duas alças de suspensão nos ombros para espaço confinado em poliéster. Possui seis fivelas duplas para ajuste em aço, sendo:- Duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e;- duas para regulagem na cintura. Possui conector Classe B em aço com abertura de 19 ± 3 mm para elo de ligação. Possui duas alças de poliéster revestidas com mangueira plástica como porta ferramentas. Com almofada na cintura, altura de 175mm e 785mm de comprimento, nas coxas, altura de 80mm e 340mm de comprimento e nos ombros, altura de 90mm e 380mm de comprimento. Bolsa de nylon para armazenamento. Opção de fornecimento em 3 tamanhos ( P/M/G). Apresentar registro válido no MTE (com certificado de aprovação). Apresentar certificação do INMETRO. Confeccionado em fita poliéster de alta tenacidade 26MM, possui um olhal para conexão, 02 mosquetões de aço oval e arco de alumínio para conectar aos pontos de suspensão em conjunto com o cinto em situações de espaço confinado. |  Preencher | Preencher | Preencher  | 36 |  |  |
| 6 | T**rava queda em aço inox para corda 12 mm, com alavanca para posicionamento da corda, e extensor de fita e conector com abertura de 18mm .** Apresentar registro válido no MTE (com certificado de aprovação). |  Preencher | Preencher | Preencher  | 45 |  |  |

* Prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data se sua apresentação.

|  |
| --- |
| **DADOS DA EMPRESA** |

|  |  |
| --- | --- |
| Razão Social |  |
| CNPJ N° |  |
| Endereço |  |
| N° | Compl. | Bairro |
| Cidade | UF | CEP |
| Telefone (S) | E-mail | Home-page |
| Banco | Agência | Conta |

|  |
| --- |
| **REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA****RESPONSÁVEL QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO (OU ATA)** |

|  |  |
| --- | --- |
| Nome |  |
| CPF | RG |

Declaro que os materiais a serem fornecidos atenderão às especificações previstas e que estou ciente e concordo com todas as condições estabelecidas neste Edital.

Declaro expressamente estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste certame, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Cidade, \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_ de 2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

assinatura do representante legal