1. **ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1960/2021/SESI/SENAI/SC**

A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de fornecer o objeto nos seus termos, em quantidade e qualidade adequada à perfeita execução contratual.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOTE ÚNICO** | | | |
| **Item 1 – Serviços de Comunicação Visual** | | | |
| **Subitem** | **Descritivo do serviço** | **Qtd** | **Preço total** |
| 1 – Fachada letras caixa – SESI e SENAI | Especificação – Letra caixa metálica galvanizada com acabamento em pintura automotiva branca verificar estrutura para fixação em cada local. Garantia de 10 anos para: Pintura, Tinta e ACM. \*\*\* necessário Plataforma Elevatória com Braço Articulado.  Altura da letra: 80 cm e comprimento proporcional. | **1** |  |
| 2 – Painel grafismo escola S – fachada marca SENAI | Especificações: Base PVC. Acabamento em PU – Pintura automotiva. Letra Caixa S e grafismo. PVC Expandido 10mm de 1ª linha – recortado por forma, medidas: 9,75 altura X 5,60 largura. Garantia de 10 anos para: Pintura, Tinta e ACM. | **1** |  |
| 3 – Letra caixa escola S – fachada marca SESI | Letreiro Escola S em letra caixa PVC expandido 10mm de 1ª linha. Recortado por forma. Acabamento em P.U. pintura automotiva. Largura 5,5 metros, altura proporcional. Garantia de 10 anos para: Pintura, Tinta e ACM. | **1** |  |
| 4 – Adesivos de segurança - portas e divisórias de vidro – Blocos 1 e 2 | Especificação: Adesivo vinil recortado vazado, imitando efeito jateado: **Bloco 1:** Secretaria – 1m / Auditorio: 4 flolhas de 1m/ 02 fls 1,25 mts (principal) / 02 fls 1m (principal) / 02 fls 0,75cm (atendimento) / 02 fls 1m (atendimento) / **Bloco 2:** 13 folhas – 1m | **1** |  |
| 5 – Escola S – Fachada entrada | LOGO ESCOLA S: Letreiro Escola S em letra caixa PVC expandido 10mm de 1ª linha. Recortado por forma. Acabamento em pintura automotiva. Fixação P.U. Adesivagem da base existente com adesivo de alta qualidade em cinza claro de acordo com pantone de cores. Adesivagem da base existente com adesivo de alta qualidade em cinza claro de acordo com pantone de cores. Medidas 23,13mts (1,50m + 16m + 1,13m + 4,50m) considerar 2x esta medida pois é frente X verso e as bordas superiores e inferiores. Letreiro: Altura: 0,90 cm – largura proporcional. | **1** |  |
| 6 – Caixa D'água | Placa em PVC expandido 02mm de 1ª linha. Corte vazado. Acabamento em pintura automotiva. Fixação P.U. Medidas – 1,30mts comprimento. Altura da letra proporcional. Para instalação: Escada Ancorada até 7mts, acima com andaime. | **1** |  |
| 7 – Painel de lona e estrutura em Metalon – CAMPANHAS | Extrutura metálica galvanizada. Medidas: 6,25mts comprimento X 4 mts de altura. | **1** |  |
| 8 – Recepção Escola S – letra caixa | Letreiro Escola S em letra PVC expandido 10mm de 1ª linha, corte vazado. Acabamento em pintura automotiva. Fixação P.U. Medidas: 1,20 mts comprimento. Altura proporcional. | **1** |  |
| 9 – Painel – acesso auditório | Letreiro Escola S em letra caixa PVC expandido 10mm de 1ª linha. Recortado por forma. Acabamento em pintura automotiva. Fixação P.U. Adesivagem da base existente com adesivo de alta qualidade em cinza claro de acordo com pantone de cores. Medidas: 18,77 mts (1,22m + 4,85m + 12,70m) considerar 2x esta medida pois é frente X verso e as bordas superiores e inferiores. | **1** |  |
| 10 – Painel INSTITUCIONAL – outdoor | Substituição de lona: frente e verso. Medidas 3 x 1,5 metros. | **1** |  |
| 11 - Adesivos de segurança – sala 7 bloco 2 | Sala 7 (SENAI) - Adesivar toda a parede de vidro: Metragem total: 6,53x2,15 (porta e parede) / 6,53x0,68 (extensão em cima da parede). | **1** |  |
| 12 - Adesivos de segurança - Acessos Escola S | **Acesso principal Escola S** - Medidas 2 folhas de 1,35mts / 2 folhas de 0,62cm. **Entrada lateral Refeitório**: Medidas 2 folhas de 0,92 cm. **Porta principal Refeitório Medidas:** 2 folhas de 1,18mts / 2 folhas de 1,25 mts. | **1** |  |
| 13 – Totem | Reformar estrutura existente:  Totem em estrutura metálica e fechamento em chapa de alumínio (tipo ACM) com dobra especial na cor cinza prata.  Informações em vinil, adesivo recortado. DESCRIÇÃO LETREIRO: **Recepção > Bloco Educação 1 > Bloco Educação 2 < IEL > Auditório >** REFERÊNCIA DE COR: conforme pantone  Medidas indicadas no **ANEXO: “ESCOLA S – COMUNICAÇÃO VISUAL – Guia de Sinalização ESCOLA S SESI SENAI CRICIÚMA”** | **1** |  |
| 14 – LABORATÓRIO STEAM | Adesivo marca Avery 010 – impressão látex - alta resolução com grafismo STEAM.  Tamanho: 5,88 mts x 2,42 mts | **1** |  |
| 15 – PAREDE DE SALAS DE AULA | Adesivo marca Avery 010 – impressão látex - alta resolução com grafismo escola S. **Tamanho: 5,90 x 2,53 mts - 06 unidades** | **1** |  |
| 16 – SINALIZAÇÃO ÁREA EXTERNA | **PLACAS VIÁRIAS:**  Restaurar placa existente, adesivo fundo na cor cinza prata. E letreiro em azul.  Referência de cor conforme manual. Informações em vinil, adesivo recortado. Medidas: 1,2 x 1 mts. Frente e Verso. Descrição será repassada após definição de contratação.  **PLACAS BEM VINDOS:**  Restaurar placa existente, adesivo fundo na cor cinza prata. Medidas 1,60 x 0,50 mts. Descritivo: Bem vindo ao SESI SENAI Criciúma | **1** |  |
| 17 – FACHADA ALIMENTASESI | Letreiro Alimentasesi em PVC 10mm acabamento em P.U. e pintura automotiva.  Tamanho: Proporcional à altura, posicionado em cima da porta principal. Estrutura ACM amadeirado. Tamanho 0,75 x 13,20 mts. | **1** |  |
| 18 – PORTAS – Escola S – Sanitários | Adesivo Gold Max ou Merco - impressão látex recorte preto - considerar 6 kits (totalizando 24 portas) | **1** |  |
| 19 – PORTAS – Escola S – Salas de aula | Adesivo marca Avery 010 – impressão látex – alta resolução com grafismo Eescola S. Medidas 20 cm (diâmetro). Placa base ACM para fixar nas portas. Considerar 40 unidades. | **1** |  |
| 20 – IDENTIFICAÇÃO BLOCOS | Utilizar placas existentes, reformando caso “queimadas”. Base em chapa de alumínio anodizado (tipo ACM) 3 mm Base em chapa de alumínio anodizado (tipo ACM) na cor cinza prata aplicada acima da entrada.   REFERÊNCIA DE COR:  Pantone: conforme pág. 4 deste documento. Tamanho: 200x40cm  Quantidades: 03 peças | **1** |  |
| **Preço Global do Lote (R$)** | | | **R$** |

* Prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data se sua apresentação.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DADOS DA EMPRESA** | | | | | | |
| Razão Social | |  | | | | |
| CNPJ N° | |  | | | | |
| Endereço | |  | | | | |
| N° | | Compl. | | | Bairro | |
| Cidade | | | | UF | CEP | |
| Telefone (S) | | | E-mail | | | Home-page |
| Banco | | | Agência | | | Conta |
| **REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**  **RESPONSÁVEL QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO (OU ATA)** | | | | | | |
| Nome |  | | | | | |
| CPF | | | | RG | | |
| E-mail | | | |  | | |

Declaro que os serviços a serem fornecidos atenderão às especificações previstas e que estou ciente e concordo com todas as condições estabelecidas neste Edital.

Declaro expressamente estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste certame, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Cidade, \_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do representante legal